**附件：《网络设备采购清单》**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **产品名称** | **规格型号** | **计量单位** | **数量** |
| 办公网防火墙 | USG6615F交流主机(8\*GE COMBO + 4\*GE RJ45 + 4\*GE SFP + 6\*10GE SFP+ ,1交流电源)，带伸缩滑倒\_Hi-Care基础服务标准 USG6610E\_36月 | 台 | 2 |
| 办公网无线控制器 | AC6508主机(10个千兆以太口,2个万兆SFP+,含AC/DC 电源适配器),含无线接入控制器AP资源授权(144 AP)\_Hi-Care基础服务标准 AC6508\_36月 | 台 | 2 |
| 办公网核心交换机 | S6735-S24X6C(24个万兆SFP+,6个100GE QSFP28,含双电源)含QSFP+-40G-高速电缆-3m-(QSFP+38公)-(CC8P0.32黑(S))-(QSFP+38公)-室内用\_Hi-Care基础服务标准 S6735-S24X6C\_36月 | 台 | 2 |
| 楼层交换机 | S5735-L48P4X-A1(48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,PoE+,交流供电)\_Hi-Care基础服务标准 FMS5735-L48P4\_36月 | 台 | 23 |
| 楼层交换机 | S5735-L32ST4X-A1(24个千兆SFP,8个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,交流供电)\_Hi-Care基础服务标准 FMS5735-L32ST4X\_36月 | 台 | 1 |
| 无线AP | AirEngine5761-21(11ax室内型,2+4双频,智能天线,USB,蓝牙)\_Hi-Care基础服务标准 AirEngine5761-21\_36月 | 个 | 101 |
| 无线AP | AirEngine5761-11(11ax室内型,2+4双频,智能天线,USB,蓝牙)\_Hi-Care基础服务标准 AirEngine5761-11\_36月 | 个 | 44 |
| 无线AP | AirEngine5761R-11(11ax户外型,2+4双频,智能天线,USB,蓝牙)\_Hi-Care基础服务标准 AirEngine5761R-11\_36月 | 个 | 3 |
| 无线AP | AirEngine5761R-11E 带定向天线 | 个 | 1 |
| 电梯高密无线AP | AirEngine6761-21(11ax室内型,4+4双频,智能天线,USB,蓝牙,扫描)，带适配器电源-56V/1.07A-桌面式- 60W-CoC V5 tier2\_Hi-Care基础服务标准 AirEngine6761-21\_36月 | 个 | 5 |
| 光模块 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) | 个 | 102 |
| 租户网防火墙 | USG6615F交流主机(8\*GE COMBO + 4\*GE RJ45 + 4\*GE SFP + 6\*10GE SFP+ ,1交流电源)，带伸缩滑倒\_Hi-Care基础服务标准 USG6610E\_36月 | 台 | 2 |
| 租户网无线控制器 | AC6508主机(10个千兆以太口,2个万兆SFP+,含AC/DC 电源适配器),含无线接入控制器AP资源授权(48 AP)\_Hi-Care基础服务标准 AC6508\_36月 | 台 | 1 |
| 租户网核心交换机 | S6735-S24X6C(24个万兆SFP+,6个100GE QSFP28,含双电源)含QSFP+-40G-高速电缆-3m-(QSFP+38公)-(CC8P0.32黑(S))-(QSFP+38公)-室内用\_Hi-Care基础服务标准 S6735-S24X6C\_36月 | 台 | 2 |
| 租户网楼层交换机 | S5735-L48P4X-A1(48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,PoE+,交流供电)\_Hi-Care基础服务标准 FMS5735-L48P4\_36月 | 台 | 2 |
| 租户网楼层交换机 | S5735-L24P4X-A1(24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,PoE+,交流供电)\_Hi-Care基础服务标准 FMS5735-L24P4\_36月 | 台 | 14 |
| 租户网无线AP | AirEngine5761-21(11ax室内型,2+4双频,智能天线,USB,蓝牙)\_Hi-Care基础服务标准 AirEngine5761-21\_36月 | 个 | 130 |
| 光模块 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) | 个 | 80 |
| 认证网关（任子行） | 1U机箱，网关型/GRAM嵌入式审计/支持不低于500M吞吐/ 支持网桥、网关、旁路模式、三层环境、多vlan环境、含认证模块，支持短信认证。（含短信服务包\*2万条） | 台 | 1 |
| 说明： 1.包含所有设备的安装、调试以及跳线等工作。 | | | |