**上海和平饭店锅炉低氮改造招标文件附件**

致各受邀投标单位：

上海和平饭店现有为青岛法罗力生产的2800KW卧式燃气热水锅炉二台和2100KW卧式燃气燃油热水锅炉一台，需要进行<50mg/Nm3低氮改造。各受邀公司在收到招标邀请后，请领取招标公告及招标文件。

一、工程名称：上海和平饭店锅炉低氮改造

二、工程地址：上海市南京东路20号

三、工程概况：上海和平饭店锅炉低氮改造完成后各项排放标准都必需符合上海市即将实施的锅炉烟气排放标准DB31/387—2018的要求。

四、竣工日期: 请各个受邀单位明确注明设备到货日期和安装竣工日期。（含第三方检测报告）

五、结算方式：按合同约定的形式支付。

六、质保期2年（含2年免费维保，维保合同约定）

七：项目施工区域及施工环境：请各受邀投标单位现场查看并制定施工方案。施工期间不能影响到酒店的正常运行，应施工而拆除的各项设备设施完成后及时复位确保酒店正常运行。施工方承担一切的施工项目，如：设备安装调试、设备拆除、电线电缆铺设、土建施工、联动控制等

八、安全政策：施工单位执行酒店的各项安全规定，施工期间施工单位自行做好各项安全措施并自行承担安全责任同时也要确保酒店的人员和财产的安全。

九、改造方式：二台2800KW卧式燃气热水锅炉（内部编号：1#、2#）和一台2100KW卧式燃气燃油热水锅炉（内部编号：3#），1#、2#、3#锅炉更换成低氮燃烧器保持现有的容量，实时在线监测燃烧时符合政府部门各项排放标准。请各个单位制定技术资料供上海和平饭店进行审批。

十、设备能耗指标和安全系数：请各受邀投标单位做好改造后的各项能耗指标分析及各项安全系数不能低于现在运行的各项参数。

十一、设备自动联动：各受邀投标单位在设计设备控制逻辑的时候考虑到设备的自动联控使设备在安全经济合理的运行。

十二、环保补贴办理：中标单位需代表上海和平饭店办理各项政府补贴事项。

十三、投标资格：锅炉设备厂家或授权经销代理商。

十四、联系方式：上海和平饭店联系人：邢飞 电话：15800827271

十五、踏勘工程现场： 随时

十六、答疑时间：随时，在答疑规定时间内投标单位如未对招标文件，以及踏勘现场提出任何书面异议，招标单位视同投标单位默认招标所有事项。

十七、 递交投标文件

1、 本次投标文件由投标函、商务标、技术标、进口设备需要提供进口证明等组成。

2、 投标函主要包括：法定代表人授权委托书（原件）；被委托人的身份证件（查看原件并留经盖公章的复印件）；企业相关资质证明及企业相关资料；投标函、承诺函。

3、 商务标主要包括:根据招标文件提供的工程量所对应的完税投标报价书。

4、 技术标主要包括：生产地点（企业名称）；技术标标书总说明；施工工期；施工工艺；保证安全、文明施工的技术措施；设备拆除和安装后对原有装修、场地的保护、清洁措施；保证工程质量的技术措施；投标单位提供的技术服务、售后服务年限。